include <BOSL2/std.scad>
d_up = 60;
d_down = 50;
t = 2;

h_total = 250;
h_in = 160;

bot_h = 10;
bot_size = d_down + 45;

dz_d = 5;
dz_ile = 6;

$fn = 36;

d_mid = d_up - (d_up-d_down) * ((h_in)/h_total);
difference() {
  union() {
    down(h_total/2) cyl(d2=d_up, d1=d_down, h=h_total, rounding1=10);
    down(h_total) cyl(d=bot_size, h=bot_h, rounding1=1, rounding2=5);
  }
  down(h_in/2-0.01) cyl(d2=d_up-t, d1=d_mid-t, h=h_in, rounding1=5);
  
  // dziurki
  down(h_in) union() {
    for(i=[0:360/dz_ile:360]) {
        rotate([85,0,i]) cylinder(d=dz_d, h=d_up);
        rotate([135,0,i]) cylinder(d=dz_d, h=d_up*5);
    }
  }
}
