use <picatinny-rail.scad>
use <Chamfer.scad>
include <BOSL2/std.scad>
include <BOSL2/screws.scad>


// To jest model celownika do karabinu CZ Varmint
// Koncepcyjnie składa się z 3 części - na górze jest szyna
// Picattiny (rail), na środku jest obejma lufy (clamp), i na dole
// wystaje pałąk do przykręcenia (post)

// parameters
length = 4; // ustaw poniżej 5 do testów wymiarów

clamp_inner = 22.15;
clamp_inner_acurracy = 50;
clamp_thickness = 4;

c_s = length>5 ? 1 : 0.4; // chamfer_size używane tylko do testów
rail_height = -9.4 + clamp_inner/2 + 6.8; // -9.4 is to center the picatinny

post_thickness=15;
post_length=10;
post_slit=2;
post_chamfer = 1.665;

nut_wall_t = 0.4;

screw = "M2.5";
info = screw_info(name=screw, head="socket");
hh = struct_val(info, "head_height");
screw_head_h = post_thickness - hh - nut_wall_t;


difference() {
  // celownik
  union() {
    // obejma wokół lufy
    cyl_size = clamp_inner/2 + clamp_thickness;
    chamferCylinder(h=length, r=cyl_size, ch=1*c_s, q=1);
    // na górze picatinny
    if (length > 5) {
      rotate([90,0,-90]) translate([0,0,rail_height])
        picatinny_rail(l=length, d=rail_height, c=1.5, n=1, a=length/2);
    }
    // na dole wystający trzpień do przykręcenia
    translate([clamp_inner/2, post_thickness*-0.5, 0])
      chamferCube([post_length, post_thickness, length], ch=c_s);

  }
  // lufa, śruby oraz przecięcie
  union() {
    // lufa karabinu
    translate([0,0,-0.1])
    chamferCylinder(h=length+0.2, r=clamp_inner/2, $fn=clamp_inner_acurracy, ch=-c_s);

    // przecięcie
    translate([clamp_inner/2-0.1,(post_slit * -0.5),-0.1])
      cube([(post_length + 0.2),post_slit,length+0.2]);

    // miejsce na śrubę
    if (length > 5){
      for (i = [length*1/4, length*3/4]) {
        translate([(clamp_inner + post_length)/2,0,i]) 
        rotate([90,90,0]) 
          screw_hole(spec=screw, length=screw_head_h, head="socket", thread=0, $fn=100);
        translate([(clamp_inner + post_length)/2,post_thickness/2 - nut_wall_t,i]) 
        rotate([90,90,0]) 
          nut_trap_inline(spec=screw, h=hh);
        
      }
    }
    // chamfer for slit
    translate([clamp_inner/2 - post_slit/4,0,length/2-0.5]) rotate([0,0,45])
      cube([post_slit*post_chamfer,post_slit*post_chamfer,length+2], center=true);
    
    // debug - wyświetl rozmiar
    if(length < 5) {
      translate([clamp_inner/2 + 2 ,post_thickness/6,length-0.5])
        linear_extrude(5) text(str(clamp_inner), 3);
    }
  }
}

