include <BOSL2/std.scad>
wys = 500;
szer = 80;
t = 7.5;

ile=10;

$fn=36;

// paliki
cylinder(h=wys, d=t);
left(szer) cylinder(h=wys, d=t);
// drabinka
for(i=[0:1:ile]) {
  up(i*(wys/ile)) yrot(-90) cylinder(d=t, h=szer);
}
// zaokrąglenie rogów
up() left() sphere(d=t);
up() left(szer) sphere(d=t);
up(wys) left() sphere(d=t);
up(wys) left(szer) sphere(d=t);